%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

% Schriftarten für fettes Monospace
%\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage{lmodern}

%Kopfzeile
\ihead{Cisco}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/netz/routerkonfiguration-hsrp.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{Franz Kohnle}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Routerkonfiguration: HSRP (Hot Standby Router Protocol)
\end{center}


Mehrere Router bilden eine gemeinsame virtuelle Schnittstelle mit einer virtuellen MAC-Adresse und einer virtuellen IP-Adresse, die von einem Endgerät als Gatewayadresse benutzt werden kann. Der Router mit dem Zustand 'Active' leitet die Pakete weiter. Fällt dieser aus, übernimmt der Router mit dem Zustand 'Standby'.

\subsection*{Routerschnittstelle konfigurieren}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Router(config-if)\# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0  }  & reale IP-Adresse\\
\texttt{Router(config-if)\# standby version 2}  & Version 2 aktivieren\\
\texttt{Router(config-if)\# standby 1 ip 10.0.0.2}  & virtuelle IP-Adresse in Gruppe 1 (default = 0)\\
\texttt{Router(config-if)\# standby 1 priority 120}  & default=100, je höher, desto 'Active'\\
\texttt{Router(config-if)\# standby 1 preempt}  & versucht, 'Active' zu werden
\end{tabular}

\subsection*{Diagnose}
\texttt{Router\# show standby}\\
\texttt{Router\# show standby brief}\\
\texttt{Router\# debug standby packets}


\end{document}
