%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

% Schriftarten für fettes Monospace
%\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage{lmodern}

%Kopfzeile
\ihead{Cisco}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/netz/tunnel.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{Franz Kohnle}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Tunnel
\end{center}


\section{GRE-Tunnel (Generic Routing Encapsulation Protocol)}
Verbindung zweier IPv4-LANs mit einem Tunnel (virtuelle Point-to-Point-Verbindung) durch das IPv4-Internet
\subsection*{GRE-Paket im Tunnel}
\begin{verbatim}
|                  Zusätzliche Header                  |           Paket im LAN              |
+-----------------------------+------------------------+-------------------------------------+
| Transport Delivery Protocol | Encapsulation Protocol | Encapsulated Protocol |     |       |
|                             |         Carrier        |  Passenger Protocol   |     |       |                  
|            IPv4             |           GRE          |           IPv4        | TCP | Daten |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
\end{verbatim}

\section{Manual IPv6 Tunnel}
Verbindung zweier IPv6-LANs mit einem Tunnel durch das IPv4-Internet
\subsection*{IPv4-Paket im Tunnel}
\begin{verbatim}
|     Zusätzlicher Header     |           Paket im LAN              |
+-----------------------------+-------------------------------------+
| Transport Delivery Protocol |  Passenger Protocol   |     |       |
|            IPv4             |           IPv6        | TCP | Daten |
+-------------------------------------------------------------------+
\end{verbatim}

\section{Konfiguration eines Cisco-Routers}
\subsection*{Konfiguration einer Tunnelschnittstelle}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{R1(config)\# interface Tunnel 0} & Virtuelle Schnittstelle\\
\\
\texttt{R1(config-if)\# tunnel mode gre ip} & GRE über IPv4\\
\texttt{R1(config-if)\# ip address 192.168.1.1  255.255.255.0} & IPv4-Adresse der Tunnel-Schnittstelle\\
oder & \\
\texttt{R1(config-if)\# tunnel mode ipv6ip} & IPv6 über IPv4\\
\texttt{R1(config-if)\# ipv6 address 2001::1/64} & IPv6-Adresse der Tunnel-Schnittstelle\\
\\
\texttt{R1(config-if)\# tunnel source S0/0} & Internet-Schnittstelle\\
\texttt{R1(config-if)\# tunnel destination 1.2.3.4} & Gegenüberliegende Schnittstelle
\end{tabular}

\subsection*{Diagnose}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{R1\# show ip interface brief} & zeigt virtuelle Schnittstelle\\
\texttt{R1\# show interface tunnel 0} & \\
\texttt{R1\# show ip route} & Routingtabelle zeigt Tunnel als anliegendes Netz
\end{tabular}


\end{document}
