%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

% Schriftarten für fettes Monospace
%\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage{lmodern}

%Kopfzeile
\ihead{Cisco}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/netz/vlan-konfiguration.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{Franz Kohnle}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
VLAN-Konfiguration
\end{center}

\section*{Konfiguration auf Cisco-Switch}
\subsection*{VLAN erstellen}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch(config)\# vlan 10}  & VLAN erstellen\\
\texttt{Switch(config-vlan)\# name VERWALTUNG}  & Name vergeben
\end{tabular}

\subsection*{einzelnes VLAN löschen}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch(config)\# no vlan 10}  & \\
\end{tabular}

\subsection*{alle VLANs löschen}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch\# delete flash:vlan.dat}  & \\
\texttt{Switch\# reload}  & \\
\end{tabular}

\subsection*{Port zu VLAN zuweisen}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch(config)\# interface Fa0/1}  & \\
\texttt{Switch(config-if)\# switchport mode access}  & \\
\texttt{Switch(config-if)\# switchport access vlan 10}  & \\
\end{tabular}

\subsection*{zusätzliches Voice-VLAN am selben Port}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch(config-if)\# mls qos trust cos}  & \\
\texttt{Switch(config-if)\# switchport voice vlan 20}  & \\
\end{tabular}

\subsection*{Port zurück zu VLAN1}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch(config-if)\# no switchport access vlan}  & \\
\end{tabular}

\subsection*{Trunk-Port}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch(config)\# interface Fa0/1}  & \\
\texttt{Switch(config-if)\# switchport mode trunk}  & \\
\texttt{Switch(config-if)\# switchport trunk native vlan 99}  & für ungetaggte Frames\\
\texttt{Switch(config-if)\# switchport trunk allowed vlan 20,30,40}  & nur spezielle VLANs übertragen\\
\end{tabular}

\section*{Diagnose}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch\# show vlan}  & VLANs, Status, Portzuweisung\\
\texttt{Switch\# show interfaces vlan 20}  & up\\
\texttt{Switch\# show interfaces Fa0/1 switchport}  & VLAN-Zuordnung, Trunk, ...\\
\end{tabular}

\section*{Trunk-Port auf Cisco-Router (Router-on-a-stick)}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Router(config)\# interface G0/1}  & Physikalische Schnittstelle\\
\texttt{Router(config-if)\# no shutdown}  & \\\\
\texttt{Router(config-if)\# interface G0/1.10}  & Subschnittstelle\\
\texttt{Router(config-subif)\# encapsulation dot1q 10}  & VLAN 10 zuweisen\\
\texttt{Router(config-subif)\# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0}  & \\\\
\texttt{Router(config-if)\# interface G0/1.99}  & Subschnittstelle\\
\texttt{Router(config-subif)\# encapsulation dot1q 99 native}  & VLAN99 als Native-VLAN\\
\texttt{Router(config-subif)\# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0}  & 
\end{tabular}


\end{document}
