%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

%Kopfzeile
\ihead{Linux}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/linux/debian-router.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{Franz Kohnle}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Router mit Debian 8.7 (Jessie)
\end{center}

\section*{Schnittstellen und statische Routen dauerhaft konfigurieren}
\subsection*{Konfigurationsdatei: /etc/network/interfaces}
\begin{verbatim}
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.0.1
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.254
	
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
    address 10.0.0.1
    netmask 255.0.0.0
    # statische Route dauerhaft
    up route add -net 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.0.0.2
    down route del -net 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.0.0.2	
\end{verbatim}

\subsection*{Netzwerkkarten neu starten}
\begin{verbatim}
ifdown eth0
ifdown eth1
ifup eth0
ifup eth1
\end{verbatim}

\subsection*{Diagnose}
\begin{verbatim}
ip add
ip route show
\end{verbatim}


\section*{Routing aktivieren}
\subsection*{Konfigurationsdatei: /etc/sysctl.conf}
\begin{verbatim}
net.ipv4.ip_forward = 1
\end{verbatim}

\subsection*{Rechner neu starten}
\begin{verbatim}
reboot
\end{verbatim}

\subsection*{Diagnose}
\begin{verbatim}
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # sollte 1 anzeigen
\end{verbatim}

\section*{Statische Route temporär konfigurieren (nur bis zum nächsten Neustart)}
\begin{verbatim}
ip route add 172.16.0.0/16 via 10.0.0.2 dev eth1
\end{verbatim}




\end{document}
