%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

% Schriftarten für fettes Monospace
%\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage{lmodern}

%Kopfzeile
\ihead{Cisco}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/netz/bgp.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{Franz Kohnle}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
BGP (Border Gateway Protocol)
\end{center}

\subsection*{Verwendung}
Im Internet verwendetes Routingprotokoll zur Verbindung von Autonomen Systemen (ISPs = Internet Service Provider).

600 000 Einträge in BGP-Routingtabelle: \href{http://bgp.potaroo.net/}{bgp.potaroo.net}


\begin{itemize}
\item \textbf{iBGP}: innerhalb eines Autonomen Systems 
\item \textbf{eBGP}: zwischen unterschiedlichen Autonomen Systemen 
\end{itemize}

\subsection*{Begriffe}
\begin{itemize}
\item \textbf{BGP neighbor, BGP peer}: benachbarter Router
\item \textbf{prefixes, address blocks, NLRI} (Network Layer Reachability Information): subnets
\item \textbf{ASN} (Autonomous System Number): for routing loop prevention mechanism

\end{itemize}

\subsection*{Konfiguration}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Router(config)\# router bgp 123  }  & ASN (Autonomous System Number) \\
\texttt{Router(config-router)\# neighbor 1.0.0.2 remote-as 321}  & IP und ASN des Nachbarrouters\\
\texttt{Router(config-router)\# network 30.0.0.0 mask 255.0.0.0}  & Adressbereich, der propagiert werden soll\\
\texttt{Router(config-router)\# network 0.0.0.0}  & Default-Route\\
\end{tabular}


Es werden nur Adressbereiche propagiert, die auch in der eigenen Routing-Tabelle stehen.

\subsection*{Diagnose}
\texttt{Router\# show ip route}\\
\texttt{Router\# show ip bgp}\\
\texttt{Router\# show ip bgp summary}


\end{document}
