%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

% Schriftarten für fettes Monospace
%\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage{lmodern}

%Kopfzeile
\ihead{Cisco}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/netz/multilayer-switch.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{Franz Kohnle}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Cisco Multilayer-Switch
\end{center}

\section*{Switchports}
\subsection*{Access-Port}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch(config)\# interface FastEthernet 0/1}  & Physikalische Schnittstelle\\
\texttt{Switch(config-if)\# switchport mode access}  & explizit Access-Mode auswählen\\
\texttt{Switch(config-if)\# switchport access vlan 10}  & VLAN zuweisen
\end{tabular}

\subsection*{Trunk-Port}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch(config)\# interface FastEthernet 0/2}  & Physikalische Schnittstelle\\
\texttt{Switch(config-if)\# switchport mode access}  & temporär Access-Mode auswählen\\
\texttt{Switch(config-if)\# switchport mode trunk}  & explizit Trunk-Mode auswählen
\end{tabular}

\section*{Routerschnittstellen}
\subsection*{Routed Port (Physikalische Schnittstelle als Routerschnittstelle)}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch(config)\# interface FastEthernet 0/3}  & Physikalische Schnittstelle\\
\texttt{Switch(config-if)\# no switchport}  & Routerschnittstelle\\
\texttt{Switch(config-if)\# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0}  & 
\end{tabular}

\subsection*{SVI (Switch Virtual Interface)}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch(config)\# interface vlan 10}  & VLAN = Virtuelle Schnittstelle\\
\texttt{Switch(config-if)\# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0}  & 
\end{tabular}

\section*{Routing aktivieren}
\subsection*{IPv4}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch(config)\# ip routing}  & \\
\end{tabular}

\subsection*{IPv6}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{Switch(config)\# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default}  & SDM-Template aktivieren\\
\texttt{Switch(config)\# do write}  & Konfiguration speichern\\
\texttt{Switch(config)\# reload}  & Switch neu starten\\
\texttt{Switch(config)\# ipv6 unicast-routing}  & \\
\end{tabular}

\end{document}
