%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}%{scrlayer-scrpage}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

%Bilder
\usepackage{graphicx}
\usepackage{graphics}

\usepackage{setspace}
\usepackage{multicol}

% Schriftarten für fettes Monospace
%\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage{lmodern}

% Elektrotechnik
\usepackage[siunitx,europeanresistors, straightvoltages,RPvoltages]{circuitikz}

\usepackage{amsmath}

%Kopfzeile
\ihead{Technische Informatik}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/tinf/kombination-reihen-parallelschaltung.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{\href{http://kohnlehome.de/}{Franz Kohnle}}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung
\end{center}

\section*{Reihenschaltung von Widerständen}
\begin{circuitikz}
    \draw   
    (1,0) to[ R=$R_1$ ] (4,0)    
    (4,0) to[ R=$R_2$ ] (7,0);
\end{circuitikz}
\\\\
$R_G = R_1 + R_2$

\section*{Parallelschaltung von Widerständen}
\begin{circuitikz}
    \draw   
    (0,1) to (1,1)
    (1,0) to (1,2)
    (1,2) to[ R=$R_1$ ] (4,2)    
    (1,0) to[ R=$R_2$ ] (4,0)
    (4,0) to (4,2)
    (4,1) to (5,1);
\end{circuitikz}
\\\\
$R_G = \cfrac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

\section*{Reihenschaltung von Parallelschaltungen}
\begin{circuitikz}
    \draw   
    (0,1) to (1,1)
    (1,0) to (1,2)
    (1,2) to[ R=$R_1$ ] (4,2)    
    (1,0) to[ R=$R_2$ ] (4,0)
    (4,0) to (4,2)
    (4,1) to (5,1)
    (5,0) to (5,2)
    (5,2) to[ R=$R_3$ ] (8,2)    
    (5,0) to[ R=$R_4$ ] (8,0)
    (8,0) to (8,2)
    (8,1) to (9,1);
\end{circuitikz}

\section*{Parallelschaltung von Reihenschaltungen}
\begin{circuitikz}
    \draw   
    (0,1) to (1,1)
    (1,0) to (1,2)
    (1,2) to[ R=$R_1$ ] (4,2)    
    (1,0) to[ R=$R_2$ ] (4,0)
    (4,2) to (5,2)
    (4,0) to (5,0)
    (5,2) to[ R=$R_3$ ] (8,2)    
    (5,0) to[ R=$R_4$ ] (8,0)
    (8,0) to (8,2)
    (8,1) to (9,1);
\end{circuitikz}

\end{document}

