%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}%{scrlayer-scrpage}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

%Bilder
\usepackage{graphicx}
\usepackage{graphics}

\usepackage{setspace}
\usepackage{multicol}

% Schriftarten für fettes Monospace
%\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage{lmodern}

% Elektrotechnik
\usepackage[siunitx,europeanresistors, straightvoltages,RPvoltages]{circuitikz}

%Kopfzeile
\ihead{Technische Informatik}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/tinf/reihen-parallelschaltung.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{\href{http://kohnlehome.de/}{Franz Kohnle}}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Reihen- und Parallelschaltung
\end{center}

\section*{Einfacher Stromkreis}
\begin{circuitikz}
    \draw
    (0,3) to[short, i=$I$] (5,3)
    (5,0) to[ R=$R$, v_=$U$ ] (5,3)    
    (0,3) to[ european voltage source, v_=$U$ ] (0,0)
    (0,0) to (5,0);
\end{circuitikz}

\section*{Reihenschaltung, Spannungsteiler}
\begin{circuitikz}
    \draw
    (0,6) to[short, i=$I$] (5,6)
    (5,4) to[ R=$R_1$, v_=$U_1$ ] (5,6)    
    (5,2) to[ R=$R_2$, v_=$U_2$ ] (5,4)    
    (5,0) to[ R=$R_3$, v_=$U_3$ ] (5,2)    
    (0,6) to[ european voltage source, v_=$U$ ] (0,0)
    (0,0) to (5,0);
\end{circuitikz}

\section*{Parallelschaltung}
\begin{circuitikz}
    \draw
    (0,4) to[short, i=$I$] (3,4)
    (3,4) to (7,4)

    (3,4) to[short, i=$I_1$] (3,3)
    (3,0) to[ R=$R_1$ ] (3,3)

    (5,4) to[short, i=$I_2$] (5,3)
    (5,0) to[ R=$R_2$ ] (5,3)

    (7,4) to[short, i=$I_3$] (7,3)
    (7,0) to[ R=$R_3$ ] (7,3)

    (0,4) to[ european voltage source, v_=$U$ ] (0,0)
    (0,0) to (7,0);
\end{circuitikz}


\end{document}

