%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}%{scrlayer-scrpage}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

%Bilder
\usepackage{graphicx}
\usepackage{graphics}

\usepackage{setspace}
\usepackage{multicol}

% Schriftarten für fettes Monospace
%\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage{lmodern}

% Elektrotechnik
\usepackage[siunitx,europeanresistors, straightvoltages,RPvoltages]{circuitikz}

%Kopfzeile
\ihead{Technische Informatik}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/tinf/stromkreise.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{\href{http://kohnlehome.de/}{Franz Kohnle}}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Stromkreise
\end{center}

\section*{UND-Schaltung}
\begin{circuitikz}
    \draw
    (0,3) to[ normal open switch ] (2,3)
    (2,3) to[ normal open switch ] (5,3)
    (5,0) to[ lamp ] (5,3)    
    (0,0) to[ battery2 ] (0,3)
    (0,0) to (5,0);
\end{circuitikz}

\section*{ODER-Schaltung}
\begin{circuitikz}
    \draw
    (0,4) to[ normal open switch ] (5,4)
    (0,4) to (0,3)
    (0,3) to[ normal open switch ] (5,3)
    (5,4) to (5,3)
    (5,0) to[ lamp ] (5,3)    
    (0,0) to[ battery2 ] (0,3)
    (0,0) to (5,0);
\end{circuitikz}

\section*{Wechselschaltung}
\begin{circuitikz}
    
    \draw    
    (1,3) node[spdt](S1) {}
    (4,3) node[spdt,rotate=180](S2) {}    
    (S1.out 1)  to (S2.out 2)
    (S1.out 2)  to (S2.out 1)
    (5,3) to[ lamp ] (5,0)
    (0,0) to (5,0)
    (0,0) to[ battery2 ] (0,3)
    (0,3) to (S1.in)
    (S2.in) to (5,3)
    ;
    



 
\end{circuitikz}

\end{document}

