%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

%Kopfzeile
\ihead{Cisco}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/netz/switchkonfiguration-etherchannel.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{Franz Kohnle}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Switchkonfiguration: EtherChannel
\end{center}

\paragraph{Link-Aggregation} Mehrere physische Leitungen zwischen zwei Switches werden zu einer logischen Leitung mit größerer Bandbreite zusammengefaßt, ohne dass per Spanning-Tree-Protocol einzelne Ports blockiert werden.

\section{Mehrere Ports zu einer Channel-Group zusammenfassen}
\texttt{Switch(config)\# interface range Fa0/1-3}\\
\texttt{Switch(config-if-range)\# channel-group 1 mode on}

\subsection*{Voraussetzungen für alle beteiligte Schnittstellen}
\begin{itemize}
\item gleiche Bandbreite
\item gleiche speed- und duplex-Konfiguration
\item gleiche VLAN-Konfiguration
\end{itemize}

\subsection*{Protokolle zum dynamischen Erstellen von Channel-Groups}
\begin{itemize}
\item LACP (Link Aggregation Control Protocol): IEEE 802.3ad, IEEE 802.1AX
\item PAgP (Port Aggregation Protocol): Cisco-proprietär 
\end{itemize}

\subsection*{Interface-Modes der Schnittstellen}
\renewcommand{\arraystretch}{1.5}
\begin{tabular}{c | c | c}
Switch1 & Switch 2 & Link\\ \hline\hline
\texttt{on} & \texttt{on} & ja, ohne Protokoll\\\hline\hline
\texttt{desirable} & \texttt{desirable} & ja, PAgP\\\hline
\texttt{desirable} & \texttt{auto} & ja, PAgP\\\hline\hline
\texttt{active} & \texttt{active} & ja, LACP\\\hline
\texttt{active} & \texttt{passive} & ja, LACP
\end{tabular}

\section{Virtuelle Schnittstelle konfigurieren}
\texttt{Switch(config)\# interface Port-channel 1}\\
\texttt{Switch(config-if)\# switchport mode trunk}




\section{Diagnose}
\texttt{Switch\# show running-config}\\
\texttt{Switch\# show etherchannel}\\
\texttt{Switch\# show etherchannel summary}\\
\texttt{Switch\# show etherchannel port-channel}\\
\texttt{Switch\# show etherchannel load-balance}\\
\texttt{Switch\# show interfaces etherchannel}


\end{document}
