%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

%Kopfzeile
\ihead{Cisco}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/netz/spanning-tree-protocol.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{Franz Kohnle}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Switchkonfiguration: Spanning Tree Protocol
\end{center}


\subsection*{Root-Switch festlegen (kleinste BID)}
\texttt{Switch(config)\# spanning-tree vlan 10 root primary}\\
\texttt{Switch(config)\# spanning-tree vlan 10 root secondary}\\
\texttt{Switch(config)\# spanning-tree vlan 10 priority 4096     } (Vielfaches von 4096)

\subsection*{Kosten einer Schnittstelle}
\texttt{Switch(config-if)\# spanning-tree cost 1}

\subsection*{PortFast (sofort $\rightarrow$ Forwarding)}
\texttt{Switch(config-if)\# spanning-tree portfast}\\
\texttt{Switch(config)\# spanning-tree portfast default}

\subsection*{BPDU Guard (bei Eintreffen eines BPDUs Port deaktivieren)}
\texttt{Switch(config-if)\# spanning-tree bpduguard enable}\\
\texttt{Switch(config)\# spanning-tree bpduguard default}

\subsection*{Rapid PVST+}
\texttt{Switch(config)\# spanning-tree mode rapid-pvst}

\subsection*{Diagnose}
\texttt{Switch\# show spanning-tree}\\
\texttt{Switch\# show spanning-tree summary}\\
\texttt{Switch\# show spanning-tree active}\\
\texttt{Switch\# show spanning-tree vlan 10}

\end{document}
