%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

% Schriftarten für fettes Monospace
%\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage{lmodern}

%Kopfzeile
\ihead{Cisco}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/netz/multiarea-ospf.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{Franz Kohnle}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Multiarea-OSPF
\end{center}

\section*{Areas}
\begin{itemize}
\item \textbf{Backbone} (transit) area 0
\item \textbf{Regular} (non-backbone) area ($\neq$ 0)
\end{itemize}

\section*{Router}
\begin{itemize}
\item \textbf{ABR} (Area Border Router): Schnittstelle zwischen Backbone- und Regular-Area
\item \textbf{Internal} Router: alle Schnittstellen in einer Area
\item \textbf{Backbone} Router: mindestens eine Schnittstellen in Area 0
\item \textbf{ASBR} (Autonomous System Boundary Router): mindestens eine Schnittstellen nicht OSPF, z.B. ins Internet
\end{itemize}

\section*{LSAs (Link State Advertisements)}
\renewcommand{\arraystretch}{1.5}
\begin{tabular}{c|l|l|l|c}
Typ & Name & Inhalt & Quelle & Ziel\\ \hline\hline
1 & Router LSA & Informationen über links & jeder Router & nur innerhalb\\ \cline{1-4}
2 & Network LSA & Informationen über Netzsegment & DR & der Area\\ \hline
3 & Summary LSA & summary über Area & ABR & in\\  \cline{1-4}
4 & ASBR Summary LSA & Route zu ASBR & ABR & andere Area\\ \hline
5 & AS External LSA & Informationen über externe Netze & ASBR & alle Areas
\end{tabular}

\section*{Routing Table bei Cisco-Routern}
\begin{tabular}{l l}
\texttt{O} & Netz innerhalb der eigenen Area\\
\texttt{O IA} & Summary Route in andere Area\\
\texttt{O E1 / O E2} & External (nicht-OSPF)
\end{tabular}

\section*{Route Summary}
\subsection*{Interarea Route Summarization}
\texttt{Router(config-router)\# area 1 range 1.0.0.0 254.0.0.0}

\subsection*{External Route Summarization}
\texttt{Router(config-router)\# summary-address 1.0.0.0 254.0.0.0}


\end{document}
