%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

% Schriftarten für fettes Monospace
%\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage{lmodern}

%Kopfzeile
\ihead{Cisco}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/netz/pppoe.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{Franz Kohnle}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
PPPoE (Point-To-Point over Ethernet)
\end{center}

\section*{Verwendung}
Bei der Verbindung des Heimrouters zum ISP mit DSL werden PPP-Frames in Ethernet-Frames gekapselt. 


\section*{PPPoE-Phasen}
\subsection*{1. PPPoED (Discovery)}
\begin{verbatim}
Client          ISP (Access Concentrator)
   |             |
   | ---PADI---> |
   |             |
   | <--PADO---- |
   |             |
   | ---PADR---> |
   |             |
   | <--PADS---- |
\end{verbatim}

\begin{itemize}
\item \textbf{PADI} (PPPoE Active Discovery Initiation): Broadcast zur Ermittlung des ISP
\item \textbf{PADO} (PPPoE Active Discovery Offer): Access-Concentrator sendet MAC und AC-Name
\item \textbf{PADR} (PPPoE Active Discovery Request): Auswahl des AC, falls mehrere vorhanden
\item \textbf{PADS} (PPPoE Active Discovery Session-confirmation): Bestätigung mit Session-ID
\end{itemize}

\renewcommand\arraystretch{1.5}
\begin{tabular}{| c | c | c | c |}
\hline
\multicolumn{3}{|c|}{Ethernet-Header} & PPPoED \\ \hline
ZielMAC & QuellMAC & Typ & \\
0xFFFFFFFFFFFF & ... & 0x8863 & \\\hline
\end{tabular}

\subsection*{2. PPPoES (Session)}
\begin{tabular}{| c | c | c | c | c | c |}
\hline
\multicolumn{3}{|c|}{Ethernet-Header} & PPPoES  & PPP & Layer 3\\ \hline
ZielMAC & QuellMAC & Typ & & &\\
... & ... & 0x8864 & & &\\\hline
\end{tabular}

\section*{Cisco-Konfiguration}
\subsection*{Diagnose}
\begin{verbatim}
R# show ip interface brief
R# show interface dialer 2
R# show ip route
R# show pppoe session
R# debug ppp negotiation
\end{verbatim}
\subsection*{PPPoE MTU Size}
\begin{verbatim}
R(config)# interface g0/0
R(config-if)# ip tcp adjust-mss 1452
\end{verbatim}
\end{document}
