%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}%{scrlayer-scrpage}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

%Bilder
\usepackage{graphicx}
\usepackage{graphics}

\usepackage{setspace}
\usepackage{multicol}

% Schriftarten für fettes Monospace
%\usepackage[T1]{fontenc}
%\usepackage{lmodern}

% Elektrotechnik
\usepackage[siunitx,europeanresistors, straightvoltages,RPvoltages]{circuitikz}

% Brüche dfrac
\usepackage{amsmath}

%Kopfzeile
\ihead{Technische Informatik}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/tinf/led-vorwiderstand.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{\href{http://kohnlehome.de/}{Franz Kohnle}}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
LED und Vorwiderstand
\end{center}

\section*{Schaltung}
\begin{circuitikz}
    \draw
    
    (0,2) to [ R=$R_V$, , v_>=$U_V$ ] (3,2)    
    (3,2) to [empty led, v_>=$U_\text{LED}$] (7,2)
    (7,2) to [short, i=$I$] (8,2)
    (7,0) to [open, v=$U_\text{GESAMT}$] (0,0)
    ;
\end{circuitikz}

\section*{Berechnung des Vorwiderstandes}
\begin{itemize}
    \item $U_\text{GESAMT} = U_V + U_\text{LED}$
    \item $R_V = \dfrac{U_V}{I} = \dfrac{U_\text{GESAMT} - U_\text{LED}}{I}$
\end{itemize}



\end{document}

