%Teilweise Erzeugt mit dem LaTeX-Generator: http://latex.sehnot.de

%Schriftgröße, Layout, Papierformat, Art des Dokumentes
\documentclass[10pt,oneside,a4paper]{scrartcl}

%Einstellungen der Seitenränder
\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,includeheadfoot]{geometry}

%neue Rechtschreibung
\usepackage[ngerman]{babel}

%Umlaute ermöglichen
\usepackage[utf8]{inputenc}

%Gesamtseitenzahl
\usepackage{lastpage}

% Kopf- und Fußzeile
\usepackage[automark]{scrpage2}

%Quellcode-Listings
\usepackage{listings}

%Hyperlinks
\usepackage{hyperref}

%Quellcode
\usepackage{alltt}

%Kopfzeile
\ihead{Windows}
\chead{}
\ohead{http://kohnlehome.de/windows/u-raid.pdf}
\setheadsepline{0.5pt}

%Fußzeile
\setfootsepline{0.5pt}
\ifoot{Franz Kohnle}
\cfoot{Seite \thepage\ von  \pageref{LastPage}}
\ofoot{\today}

\pagestyle{scrheadings}

\begin{document}

% Überschrift 
\begin{center}
\LARGE % Schriftgröße
\bfseries % Fettdruck
\sffamily % Serifenlose Schrift
Windows-Übung: RAID
\end{center}


\section{RAID 0}
\subsection{Virtuelle Festplatten erstellen}
Fügen Sie zu Ihrer virtuellen Maschine zwei neue Festplatten \textit{RaidA} und \textit{RaidB} mit jeweils 500 MiB hinzu.

\subsection{RAID-0-Verbund erstellen}
Verbinden Sie die beiden Festplatten \textit{RaidA} und \textit{RaidB} zu einem  Stripesetvolume mit Laufwerksbuchstaben \texttt{S:}.\\
Wie groß ist das neue Laufwerk \texttt{S:}?\\
Erstellen Sie eine Datei \texttt{S:$\backslash$datei.txt}.

\subsection{Virtuelle Festplatte zerstören}
Simulieren Sie einen Festplattendefekt durch entfernen von \textit{RaidB} von Ihrer virtuellen Maschine.
Ist die Datei \texttt{S:$\backslash$datei.txt} noch lesbar?

\section{RAID 1}
\subsection{RAID-1-Verbund erstellen}
Fügen Sie zu  \textit{RaidB} wieder zu Ihrer virtuellen Maschine hinzu und verbinden Sie die beiden Festplatten \textit{RaidA} und \textit{RaidB} zu einem  gespiegeltem Volume mit Laufwerksbuchstaben \texttt{S:}.
Wie groß ist das neue Laufwerk \texttt{S:}?\\
Erstellen Sie eine neue Datei \texttt{S:$\backslash$datei.txt}.

\subsection{Virtuelle Festplatte zerstören}
Simulieren Sie einen Festplattendefekt durch entfernen von \textit{RaidB} von Ihrer virtuellen Maschine.\\
Ist die Datei \texttt{S:$\backslash$datei.txt} noch lesbar?\\
Was müssen Sie machen, um wieder an die Datei zu kommen?

\subsection{Neue virtuelle Festplatte einbauen}
Fügen Sie zu Ihrer virtuellen Maschine eine neue Festplatte \textit{RaidC} mit 500 MiB hinzu und stellen Sie den RAID-1-Verbund aus \textit{RaidA} und \textit{RaidC} wieder her.
Achten Sie darauf, dass die Datei \texttt{S:$\backslash$datei.txt} noch lesbar ist.

\section{RAID 5 (nur ab Windows Server 2012)}
\subsection{RAID-5-Verbund erstellen}
Fügen Sie \textit{RaidB} wieder zu Ihrer virtuellen Maschine hinzu und verbinden Sie die drei Festplatten \textit{RaidA}, \textit{RaidB} und \textit{RaidC} zu einem  RAID-5-Volume mit Laufwerksbuchstaben \texttt{S:}.
Wie groß ist das neue Laufwerk \texttt{S:}?\\
Erstellen Sie eine Datei \texttt{S:$\backslash$datei.txt}.

\subsection{Virtuelle Festplatte zerstören}
Simulieren Sie einen Festplattendefekt durch entfernen von \textit{RaidC} von Ihrer virtuellen Maschine.\\
Ist die Datei \texttt{S:$\backslash$datei.txt} noch lesbar?

\subsection{Neue virtuelle Festplatte einbauen}
Fügen Sie zu Ihrer virtuellen Maschine eine neue Festplatte \textit{RaidD} mit 500 MiB hinzu und stellen Sie den RAID-1-Verbund aus \textit{RaidA}, \textit{RaidB} und \textit{RaidD} wieder her.\\
Achten Sie darauf, dass die Datei \texttt{S:$\backslash$datei.txt} wieder lesbar ist.



\end{document}
